**Gợi ý ngắn:**

Sử dụng 01 IC HC595 và hàm shiftout để điều khiển 8 LED

**Cấp độ:**

[Mới bắt đầu](http://arduino.vn/exam/moi-bat-dau)

Nhiệm vụ của các bạn là tập sử dụng 01 IC HC595 và hàm shiftout để điều khiển 8 LED có hiệu ứng như sau.

* 4 led 0, 2, 4, 6 sáng. 4 led còn lại tắt
* delay 100ms
* 4 led 1, 3, 5, 7 sáng, 4 led còn lại tắt.
* delay 100ms