**Gợi ý ngắn:**

Sử dụng 01 IC HC595 và hàm shiftout để điều khiển 8 LED

**Cấp độ:**

[Mới bắt đầu](http://arduino.vn/exam/moi-bat-dau)

Nhiệm vụ của các bạn là tập sử dụng 01 IC HC595 và hàm shiftout để điều khiển 8 LED có hiệu ứng như sau.

* Sáng lần lượt các đèn LED từ LED 7 => LED 0 (khi led i bật thì các led khác tắt hết)
* Mỗi lần chuyển hiệu ứng delay 1000ms!