**Gợi ý ngắn:**

Sử dụng 01 IC HC595 và hàm shiftout để điều khiển 8 LED

**Cấp độ:**

[Mới bắt đầu](http://arduino.vn/exam/moi-bat-dau)

Nhiệm vụ của các bạn là tập sử dụng 01 IC HC595 và hàm shiftout để điều khiển 8 LED có hiệu ứng như sau.

* 8 led sáng
* delay 1000ms
* 8 led tắt
* delay 1000ms